|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **Opis** | **jed. mere** | **količina** |
| **A** | **STOLARSKI RADOVI** |  |  |
| **I** | **RADOVI NA DEMONTAŽI** |  |  |
| **1** | Demontaža postojećih drvenih vrati | kom | 91 |
| **II** | **ALUMINIJUMSKA STOLARIJA** |  |  |
|  | **Aluminijumska stolarija u BRAON BOJI** |  |  |
| **1** | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja aluminijumskih vratа u braon boji. Aluminijumski profil je u braon boji, višekomorni profil koji se usaglašen sa standardima: EN 12020, EN755, Standard za Izuzetno osiguranje zaštite boje. Zaptivci izmedju stakla i profila moraju biti od visoko kvalitetnih guma otpornih na povišene temperature i atmosferilije. Zastakljivanje staklom 4mm flot + 16mm vakum + 4mm flot staklo od kojih je jedno niskoemisiono. - Obračun je po komadu. |  |  |
| **1,1** | Aluminijumska vrata braon boje, dimenzije 90\*270cm (Vrata na Upravnoj zgradi) | kom | 3 |
| **1,2** | Aluminijumska vrata braon boje, dimenzije 90\*210cm (Vrata na upravnoj zgradi) | kom | 3 |
| **1,3** | Aluminijumska vrata braon boje, dimenzije 70\*200cm ( Upravna zgrada) | kom | 3 |
| **1,4** | Aluminijumski fix braon boje, dimenzije 90\*100cm (Upravna zgrada) | kom | 1 |
|  | **Aluminijumska stolarija u BELOJ BOJI** |  |  |
| **2** | Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja aluminijumskih vrata u beloj boji. Aluminijumski profil je u beloj boji, višekomorni profil koji je usaglašen sa standardima: EN12020, EN755, Standard za Izuzetno osiguranje zaštite boje. Zaptivci izmedju stakla i profila moraju biti od visoko kvalitetnih guma otpornih na povišene temperature i atmosferilije. Zastakljivanje staklom 4mm flot + 16mm vakum + 4mm flot staklo od kojih je jedno niskoemisiono. - Obračun je po komadu. |  |  |
| **2,1** | Aluminijumska vrata u beloj boji,dimenzije 90\*200cm (Objekat TE) | kom | 7 |
| **2,2** | Aluminijumska vrata,dimenzije 90\*200cm, pola ispona pvc panel 24mm, pola mat staklo 4\*16\*4, 24mm (vrata biblioteka/ Objekat TE) | kom | 1 |
| **2,3** | Aluminijumska dvokrilna vrata u beloj boji, dimenzije 140\*205cm, kombinacija panel-staklo (Objekat TE) | kom | 1 |
| **2,4** | Aluminijumski fix bele boje, dimenzije 140\*50cm (Objekat TE) | kom | 1 |
| **2,5** | Aluminijumski fix bele boje, dimenzije 90\*260cm (Objekat TE) | kom | 2 |
| **2,6** | Aluminijumska vrata bele boje, dimenzije 90\*200cm (Objekat TE, Isprat) | kom | 11 |
| **2,7** | Aluminijumska vrata bele boje,sa nadsvetlom dimenzije 90\*250cm (Objekat NDS) | kom | 9 |
| **2,8** | Aluminijumska vrata bele boje sa nadsvetlom, dimenzije 100\*250cm ( Objekat NDS) | kom | 8 |
| **2,9** | Aluminijumska vrata bele boje, dimenzije 100\*220cm(Vila sprat) | kom | 5 |
| **2,10** | Aluminijumski fix bele bojesa mat staklom, dimenzije 260\*60 cm (Vila sprat) | kom | 1 |
| **2,11** | Aluminijumski fix bele boje, dimenzije 145\*280cm (Stacionar) | kom | 1 |
| **2,12** | Aluminijumski fix bele boje, dimenzije 50\*270cm (Stacionar) | kom | 1 |
| **2,13** | Ulazna dvokrilna aluminijumska vrata bele boje sa termo prekidom, sa fiksnim elementima sa leve i desne strane, dimenzije 320\*300cm (Stacionar) | kom | 2 |
| **2,14** | Aluminijumska dvokrilna vrata bele boje, hladan profil, dimenzije 150\*250cm, sa nadsvetlom, sa ispunom 24mm (Stacionar) | kom | 2 |
| **2,15** | Aluminijumska vrata bele boje, spoljno otvaranje(prema hodniku), dimezije 100\*250cm (Stacionar-ženska strana) | kom | 7 |
| **2,16** | Aluminijumska vrata bele boje, dimenzije 100\*320cm (Stacionar-ženska strana) | kom | 3 |
| **2,17** | Aluminijumski fix bele boje, dimenzije 100\*320cm (Stacionar-ženska strana) | kom | 2 |
| **2,18** | Aluminijumska vrata bele boje, dimenzije 100\*250cm (Stacionar/muška strana) | kom | 12 |
| **2,19** | Aluminijumska vrata bele boje, dimenzije 50\*240cm (Stacionar-muška strana) | kom | 9 |
| **III** | **ALU PERVAJZ LAJSNA (Lajsne se ugradjuju na vrata sa spoljne strane)** |  |  |
| **3,1** | Alu pervajz lajsna u braon boji | m | 48,3 |
| **3,2** | Alu pervajz lajsna u beloj boji | m | 412,6 |
| **IV** | **OBRADA ŠPALETNI** |  |  |
|  | Obrada špaletni se vrši nakon montaže nove aluminijumske stolarije sa spoljne i unutrušnje strane. | m | 1030 |

Rok izvršenja predmetnih radova je najviše 30 dana od dana uvođenja izvršioca u posao.