**ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 0006/24**

**ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Предмет** | **Опис** | **Јед.**  **мере** | **кол.** |
|  | **Индустријска машина за сушење веша** | - Капацитет (1:20) - 35-38 кг  - Запремина бубња - 700-750l  - Снага грејача - 28-34 кw  - Пречник бубња - 880- 940mm  - Дубина бубња - 1000-1100mm  - Пречник врата - 500-550mm  - Брзина окретања бубња - 45 – 50 o/min  - Ширина машине - 1000-1100 mm  - Дубина машине -1400-1500 mm  - Висина машине - 1700-1800 mm  - Нето тежина - 400-450kg  - Окретање бубња у оба смера  - Бубањ машине израшен од INOX-а  - Систем преноса снаге бубња путем ременице и каишева  - Deep dry систем – бубањ са перфорираним лопатицама које омугућавају повећану циркулацију ваздуха  - Систем затварањa врата помоћу магнета  - Микропроцеосорски програматор EasyDry 3000  - Филтер од INOX-а AISI 304, смештен са предње стране бубањ израђен од INOX-а | ком | 1 |

**Рок испоруке: 5 дана од дана издавања наруџбенице**

**Гаранти рок: 2 године од извршене примопредаје предметних добара**