**ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. 0006/24**

**ИНДУСТРИЈСКА МАШИНА ЗА СУШЕЊЕ ВЕША**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Предмет**  | **Опис** | **Јед.****мере** | **кол.** |
|  | **Индустријска машина за сушење веша** | - Капацитет (1:20) - 35-38 кг- Запремина бубња - 700-750l- Снага грејача - 28-34 кw- Пречник бубња - 880- 940mm- Дубина бубња - 1000-1100mm- Пречник врата - 500-550mm- Брзина окретања бубња - 45 – 50 o/min- Ширина машине - 1000-1100 mm- Дубина машине -1400-1500 mm- Висина машине - 1700-1800 mm- Нето тежина - 400-450kg- Окретање бубња у оба смера- Бубањ машине израшен од INOX-а- Систем преноса снаге бубња путем ременице и каишева- Deep dry систем – бубањ са перфорираним лопатицама које омугућавају повећану циркулацију ваздуха- Систем затварањa врата помоћу магнета- Микропроцеосорски програматор EasyDry 3000- Филтер од INOX-а AISI 304, смештен са предње стране бубањ израђен од INOX-а | ком | 1 |

**Рок испоруке: 5 дана од дана издавања наруџбенице**

**Гаранти рок: 2 године од извршене примопредаје предметних добара**